Et billede, der indeholder blomst

Automatisk genereret beskrivelse

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIN ELMÅLERS VIGTIGSTE FUNKTIONER Type E360** | | |
|  |  | |
| 1. Displayet viser den aktuelle tællerstand dvs. det forbrugte  antal kWh. | |  |
| 2. Med to korte tryk på denne knap kommer du til menuen ’Std\_data’. Vælg menuen med et langt tryk. Du kan bladre i undermenuer med korte tryk og se koden i elmålerens display. Bemærk, at trykker du ikke på noget i ½1 minut, vender elmåleren tilbage til den aktuelle tællerstand.  Kode 1.8.0 Den samlede mængde strøm der er købt i elmålerens levetid i kWh  Kode 1.7.0 Øjebliksværdi for køb af strøm i kWh  Kode 2.8.0 Den samlede mængde strøm der er solgt i elmålerens levetid i kWh.  NB: er kun relevant til elproducerende anlæg  Kode 2.7.0 Øjebliksværdi for salg af strøm i kWh.  NB: er kun relevant til elproducerende anlæg | |
| 3. Anvendes i forbindelse med genindkobling af strømforsyningen | |
| 4. Lampen blinker 1.000 gange pr. kWh | |
| 5. Anvendes af netselskabet | |
| **Display** | | |
|  | | |
| 1. Indikerer om måleren er afbrudt 2. Her ses koden for den valgte undermenu (her kode 18.0 visning af den samlede mængde kWh der er købt siden måleren er installeret) 3. Hvis en klokke blinker, skal du kontakte dit netselskab N1 4. Her ses værdierne på aflæsningen | | |