|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIN ELMÅLERS VIGTIGSTE FUNKTIONER Type E570** | | |
|  |  | |
| 1: Displayet viser den aktuelle tællerstand dvs. det forbrugte antal kWh. | | Et billede, der indeholder maskine, sidder, dør, ur  Automatisk genereret beskrivelse |
| 2: Med to korte tryk på denne knap kommer du til menuen ’Std\_data’. Vælg menuen med et langt tryk. Du kan bladre gennem undermenuer med korte tryk og se koden i elmålerens display. Bemærk, at trykker du ikke på noget i ½ minut eller med hurtige på knappen, vender elmåleren tilbage til den aktuelle tællerstand.  Kode 0.4.2 mængde strøm der er købt i elmålerens levetid i kWh  Kode 1.8.0 Den samlede mængde strøm der er købt i elmålerens levetid i kWh  Kode 2.8.0 Den samlede mængde strøm der er solgt i elmålerens levetid i kWh. NB: er kun relevant til elproducerende anlæg  Kode 1.7.0 Øjebliksværdi for køb af strøm i kWh  Kode 2.7.0 Øjebliksværdi for salg af strøm i kWh. NB: er kun relevant til elproducerende anlæg  . | |
| 3: Alarm ”kontakt dit netselskab N1 A/S” | |
| 4: Lampen blinker 10.000 gange pr. kWh | |
| 5: Anvendes af netselskabet | |
| **Display** | | |
| Et billede, der indeholder grøn, ur, objekt, monitor  Automatisk genereret beskrivelse | | |
| 1: Her ses koden for den valgte undermenu (her kode 18.0 visning af den samlede mængde kWh der er købt siden måleren er installeret)  2: Hvis en klokke blinker, skal du kontakte dit ”Netselskab N1 A/S”  3: Her ses værdierne på aflæsninge | | |

Et billede, der indeholder blomst

Automatisk genereret beskrivelse